정보통신기술 과제 풀이

1. OSI와 ISO는 서로 어떤 관련이 있는가?

2. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 경로 결정 : network layer

b. 흐름 제어 : data link and transport layer

c. 전송 매체의 인터페이스 : physical layer

d. 종단 사용자를 위한 접근 제공 : application layer

3. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 신뢰성 있는 프로세스 대 프로세스 전달 : transport layer

b. 경로 선택 : network layer

c. 프레임 결정 : data link layer

d. 전자우편과 파일 전송 같은 사용자 서비스 제공 :  : application layer

e. 물리 매체를 통한 비트 스트림 전송 : physical layer

4. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 사용자의 응용 프로그램과 직접 통신한다. : application layer

b. 오류 교정 및 재전송 : data link and transport layer

c. 기계적, 전기적, 기능적 인터페이스 : : physical layer

d. 인접한 노드들 사이 이동하는 프레임에 대한 책임 : data link layer

5. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 형식 및 코드 변환 서비스 : presentation layer

b. 세션 설정, 관리, 종료 : session layer

c. 데이터 전송의 신뢰성 보장 : data link and transport layer

d. 로그인과 로그아웃 처리절차 : session layer

e. 데이터 표현의 차이점에 대한 독립성 제공 : presentation layer

6. 2,500 미터 길이의 10 BASE5 케이블이 있다고 하자. 굵은 동축 케이블의 전송 속도가 200,000,000 미터/초라고 할 때, 한 비트가 네트워크의 시작에서 끝까지 가는데 시간이 얼마나 걸리는가? 장치에서의 전송 지연은 무시한다.

--> 2,500 m /  200,000,000 m / sec = 12.5 micro sec

7. 10BASE5의 데이터 전송률은 10 Mbps이다. 가장 작은 프레임을 만드는데 걸리는 시간은 얼마인가? 계산 방법을 표기하라.

--> 65 bytes  x 8 bits/byte = 520 bits /10,000,000 bits/sec

8. 가정용 전자레인지, Bluetooth, Wireless LAN 들을 좁은 지역에서 동시 사용한다면 문제가 있는가? 있다면 왜 그런지에 대하여 상세히 설명하시오.

--> 이것들은 모두 2.4 Ghz대역을 사용하기 때문에 간섭이 일어 나기 쉬움

9. UCC의 정의는 무엇이고, 이러한 서비스가 우리에게 의미하는 바가 무엇인지를 본인이 집적 정리하여 기술하시오 (1쪽 이내).

10. 다음 IP 주소의 클래스를 적어라.

a. 01100111 11110011 10000111 11011101 : A

b. 10001111 11000000 11110000 00011101 : B

c. 11111111 10110000 00011111 01011101 : E

d. 10101111 11110111 11000111 00011101 : B

e. 11011111 11110000 01100111 01111101 : C

11. 다음 IP 주소의 hostid와 netid를 적어라.

a. 114.34.2.8

b. 132.56.8.6

c. 208.34.54.12