정보통신기술 과제

2007.1.18

* 정답은 상세한 과정과 내용을 논리적으로 상세히 설명하기 바랍니다 (단, 1~7번 문제는 간단한 설명과 함께 답변하여도 됩니다. 단 설명은 반드시 해주세요). 모든 선생님들의 report내용은 독창성이 있어야 합니다. 각자 문제를 풀어주시기 바랍니다. MS Word나 HWP로 wording후 프린트하여 제출하여 주시기 바랍니다.

1. OSI와 ISO는 서로 어떤 관련이 있는가?

2. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 경로 결정

b. 흐름 제어

c. 전송 매체의 인터페이스

d. 종단 사용자를 위한 접근 제공

3. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 신뢰성 있는 프로세스 대 프로세스 전달

b. 경로 선택

c. 프레임 결정

d. 전자우편과 파일 전송 같은 사용자 서비스 제공

e. 물리 매체를 통한 비트 스트림 전송

4. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 사용자의 응용 프로그램과 직접 통신한다.

b. 오류 교정 및 재전송

c. 기계적, 전기적, 기능적 인터페이스

d. 인접한 노드들 사이 이동하는 프레임에 대한 책임

5. 다음 설명과 일치하는 하나 또는 그 이상의 OSI 모델의 계층을 짝지어라.

a. 형식 및 코드 변환 서비스

b. 세션 설정, 관리, 종료

c. 데이터 전송의 신뢰성 보장

d. 로그인과 로그아웃 처리절차

e. 데이터 표현의 차이점에 대한 독립성 제공

6. 2,500 미터 길이의 10 BASE5 케이블이 있다고 하자. 굵은 동축 케이블의 전송 속도가 200,000,000 미터/초라고 할 때, 한 비트가 네트워크의 시작에서 끝까지 가는데 시간이 얼마나 걸리는가? 장치에서의 전송 지연은 무시한다.

7. 10BASE5의 데이터 전송률은 10 Mbps이다. 가장 작은 프레임을 만드는데 걸리는 시간은 얼마인가? 계산 방법을 표기하라.

8. 가정용 전자레인지, Bluetooth, Wireless LAN 들을 좁은 지역에서 동시 사용한다면 문제가 있는가? 있다면 왜 그런지에 대하여 상세히 설명하시오.

9. UCC의 정의는 무엇이고, 이러한 서비스가 우리에게 의미하는 바가 무엇인지를 본인이 집적 정리하여 기술하시오 (1쪽 이내).

10. 다음 IP 주소의 클래스를 적어라.

a. 01100111 11110011 10000111 11011101

b. 10001111 11000000 11110000 00011101

c. 11111111 10110000 00011111 01011101

d. 10101111 11110111 11000111 00011101

e. 11011111 11110000 01100111 01111101

11. 다음 IP 주소의 hostid와 netid를 적어라.

a. 114.34.2.8

b. 132.56.8.6

c. 208.34.54.12